# 成都市金牛区妇幼保健院

# 院内询价采购公示

一、项目名称：射线防护工程。

二、本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页(http://www.cdjnbjy.com)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

三、期限：自发布之日起至2021年12月10日。请满足要求的潜在服务商到我院8楼院务部提交产品资料。

四、项目需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.营业执照，具有射线防护施工资质。（实质要求）

3.经办人授权委托书（原件）。

4.报价一览表（格式见附件2）。

5.用户情况表（见附件2）

6.封底

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制书，严格按上述第五条的装订顺序对所列包分开编制，须标注页码并密封。

2.提供的所有资料须加盖鲜章。

3.其他未提到的，请参加的服务商自行提供能够证明具备服务能力的相关证明资料。

4.特别申明：现公示的项目需求因市场了解的局限性，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解。对未公示的需求，请各潜在服务商自行提供。

地 址：成都市金牛区长月路12号
联系人：张老师
电 话：028-68938000

附件1：项目明细

附件2：报价一览表

附件3：用户情况表

**附件1：**

**项目明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量** | **工艺要求** |
| 1 | 不锈钢手动推拉门1800\*2300\*4mmpb | ㎡ | 4.14 | 防护处理门洞（1500\*2100）内部为30\*30\*2/mm镀锌全钢骨架，应用99.99%纯铅板制作，外观为1.0mm厚纯不锈钢，四周采用高碳钢铝型材包边。 |
| 2 | 不锈钢手动推拉门1500\*2300\*4mmpb | ㎡ | 3.45 | 防护处理门洞（1200\*2100）内部为30\*30\*2/mm镀锌全钢骨架，应用99.99%纯铅板制作，外观为1.0mm厚纯不锈钢，四周采用高碳钢铝型材包边。 |
| 3 | 不锈钢含防辐射门框 | 个 | 2 | 外观为1.0mm厚不锈钢材质.四周采用高碳钢铝型材包边。 |
| 4 | 铅玻璃1500\*900\*4mmpb安装及防护处理 | 块 | 1 | 4mmpb，铅玻璃一张 |
| 5 | 不锈钢铅玻璃专用框及安装1500\*900 | 个 | 1 | 外观为1.0mm厚不锈钢材质.四周采用高碳钢铝型材包边。 |
| 6 | 不锈钢防护门窗套 | 套 | 3 | 含防辐射处理，用木工板打底，再用1.2厚不锈钢一次折压成型（不锈钢是磨砂面） |
| 7 | 智能电动系统 | 套 | 2 | 智能电动系统，红外控制防挤压防倒，匹配手动门 |
| 8 | 电动门轨道 | 套 | 2 | 防辐射门专用轨道 |
| 9 | 顶面防护处理铅板 | ㎡ | 36 | 顶面采用3mm铅板 |
| 10 | 顶面钢骨架 | ㎡ | 36 | 30\*50方管制作 |
| 11 | 四周墙面铅板防护处理 | ㎡ | 76.8 | 四周墙面采用3mm铅板 |
| 12 | 四周墙面钡板防护处理 | ㎡ | 76.8 | 四周墙面采用12mm钡板 |
| 13 | 门机连锁系统 | 套 | 2 | 门机连锁、灯机连锁 |
| 14 | 警示红灯和警示标志 | 套 | 2 |  |
| 15 | 射线防护工程的控评与预评 | 套 | 1 | 出具报告并协助办理相关证照 |

**附件2：**

**项目报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

单位名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |