成都市金牛区妇幼保健院

院内采购公告

一、项目简介：

医院拟采购一台会议室交互式触控一体机。

二、项目发布方式：

本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

1. 品目、配置及需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品配置参数 | 数量 |
| 1 | 交互式触控一体机 | 一、显示屏参数1.显示尺寸：98吋；背光：LED背光；分辨率：3840\*2160。2.显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥400cd/m2。3.整机采用防眩光钢化玻璃，玻璃透光率≥88%。二、整机规格参数：1.整机前面板具有常用的电源键、菜单键、返回键、设置键、音量减小、音量增加等。2.前置接口：USB2.0（Android、Windows）≥2， HDMI输入≥1，Touch USB≥1。3.后置接口：USB2.0输入≥2，Touch USB ≥1，OPS接口≥1，HDMI输入≥2，HDMI输出≥1，SPDIF输出≥1， LAN≥2，RS232≥1，YPbPr≥1，AV IN≥1，AV OUT≥1，Audio-OUT≥1，VGA IN≥1，DP IN≥1等。4.会议平板自带安卓系统，安卓版本8.0或以上，安卓系统CPU采用2核A73+2核A53 主频1.5GHz，GPU采用4核Mali-G51，系统内存3GB，存储容量16GB。5.中控菜单：通过手势可调取中控菜单，菜单包含常用的系统设置、信号源选择、信号源设置、应用小工具、任务管理、主页切换、批注等。6.悬浮菜单：任意信号源通道、屏幕任意位置，支持通过手势调取悬浮菜单，悬浮菜单支持主页/设置/工具栏/信源/批注/返回。7.信号源自动识别：支持连接外接信号后自动识别并切换到对应通道；支持对信号源进行优先级设置；当外接信号源断开后，根据信号源的优先级设置自动跳转至优先级最高的信号源通道。8.信号源名称自定义：支持对信号源名称进行修改，支持中文、英文、字符等。9.信号源锁定：支持对指定的单个或者多个信号源通道进行锁定。10.开机信号源自定义：支持对开机信号源通道进行设置，支持进入指定的型号源通道，也可设置进入上次关机前的信号源通道。11.无信号自动关机：整机无信号下自动进入关机状态，支持自定义关机时间。12.会议小工具：任意信号源下，通过手势可调取会议小工具，包含截图、聚光灯、计算器、倒计时、一键锁屏、投票、一键清理等。13.截图：支持多重截图方式，例如全屏截图、局部截图，局部截图支持矩形截图、曲线截图。14.密码锁：Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，支持设置开启后是否启动锁屏；支持自定义锁屏背景。15.控制锁：支持遥控锁、触摸锁、面板锁。16.智能润屏功能：整机支持润屏功能，无操作两小时会自动刷新屏幕，支持开启和关闭该功能。17.倒计日：整机支持倒计日功能，倒计日内容实时显示，并支持自定义标题内容。18.多任务管理：任意信号源通道下，支持通过手势调取任务管理，对当前任务进程进行管理。19.内置WiFi：整机内置双WiFi模块，支持2.4G/5g,支持自建无线热点。20.内置RTC模块：整机支持自动调整日期、时间，支持手动调整时间。21.定时关机：整机支持定时关机，用户可根据需求设置关机时间。22.自动亮度调节：屏幕亮度跟随环境光线亮度自动调整亮度三、触控参数·1.触控技术：采用红外触控技术，支持20点触控。2.支持单人/多人书写。3.触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤20ms，连续响应时间≤15ms，触控有效识别≥2mm。四、安卓会议功能参数1.画笔设置：画笔设置细笔和粗笔两种模式；支持至少9种颜色选择，支持两种模式均支持笔迹粗细的调整；细笔头可实现笔锋书写；粗笔头可实现橡皮擦精细擦除功能。2.书写：支持单点和多点书写切换，支持移动、缩放等功能。3.笔记保存和导入：支持对白板书写内容进行保存，并支持对保存的笔记进行导入再次编辑。4.背景设置：支持不少于8种纯色背景可选，不少于英文、五线谱、篮球、足球、排球/羽毛球等6种预设特殊背景；支持从本地导入图片，自定义背景。5.保存：支持存储到U盘及存储到本地；支持对当前页面以及所有页面内容存储；支持存储为PNG或PDF格式。6.遮罩层：遮罩层支持对移动到的位置高亮显示，遮罩层的大小可以任意变化。7.选择：支持圈选对象，支持对圈内容进行移动、删除、复制。8.分屏书写：可选择二分屏书写、三分屏书写；分屏书写状态下书写区域可独立设置书写。9.二维码分享：白板内容支持通过二维码形式进行分享。10.网盘上传：支持将白板内容上传至网盘。 | 1 |
| 2 | OPS | 1. CPU不低于第九代i5的intel系列CPU； 内存：8G ；硬盘：256G SSD；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M；2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口， 1个HDMI视频输出接口，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。3.安装Windows10正版操作系统、Office正版办公软件。 | 1 |
| 3 | 传屏宝 | 1.标准USB2.0接口，可兼容具备标准USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输；2.整机采用单按键设计，只需一键即可传屏；3.传输时延≤65ms，无线传输距离≥15米；4.支持同时连接16只传屏宝，画面可分别投屏到同一触控平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持二分屏/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作；5.支持非16:9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。 | 1 |

**注：**供应商负责设备及走线埋管，保证其性能与质量，不得提供不符合质量规范或是三无产品，并负责器材在保修期内的良好运行。

四、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照（副本）

3.税务证（国、地税副本）

4.组织机构代码证（副本）

5.质量保证书（见附件）

6.经办人授权委托书（原件，见附件）,法人、经办人身份证复印件

7.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件

8.报价一览表（见附件）

9.如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

10.售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）

11.相关产品类似业绩

12.封底

五、报价要求

1.以人民币报价。（报价格式见附件）

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数。

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际，用A4纸编制资料，严格按上述第四条的装订顺序编制资料。

2.如有，提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖鲜章。

七、文件递交时间、地点

递交文件截止时间：2023年2月15日17：00前。

递交文件地点：成都市金牛区妇幼保健院2号楼5楼501。文件必须在递交文件截止时间前送达。逾期送达、密封和标注错误的文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、其他说明

1.项目解释权归院务部，联系人：张老师，68938000。

2.各参会供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前即2023年2月15日15：00点前以书面形式向纪检监察室提出，超期不予受理。纪检监察室联系人：邹老师69517102。

附件1

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 元 |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。