成都市金牛区妇幼保健院

院内询价采购公告

成都市金牛区妇幼保健院作为采购人，根据工作安排，拟通过比选方式确定“锅炉维保服务供应商”，欢迎符合条件的供应商参加。具体事宜公告如下：

一、项目名称

成都市金牛区妇幼保健院锅炉维保服务比选项目

二、项目介绍

成都市金牛区妇幼保健院共有2台力聚真空热水锅炉，位于地下车库负一楼，两台机组供医院卫生热水使用，设备型号：ZRQ-20W。

三、投标人要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

5. 在经营活动中没有重大违法记录；

6. 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例；

7. 投标人应提供有效的营业执照含法人身份证复印件、相关资质证书。

8. 投标人被授权人身份证复印件及委托书；

9. 有关部门出具的投标人为员工交纳社会养老保险金、失业保险金、医疗保险金的情况证明；

10. 所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封；

11. 投标人中标后施工过程中出现设备及人身安全事故由中标单位承担；

四、服务内容

1.两台力聚真空热水锅炉年度维护保养及维修记录。

2.检查风门挡板、燃气过滤网。

3.检查并清理校验燃烧器。

4.检查并清理校验喷嘴。

5.检查并清理校验电眼。

6.检查并清理校验温焰盘。

7.检查并清理油泵及过滤器。

8.对烟气流通部位集灰每半年一次清理。

9.检查各种阀门、管接头法兰垫圈发现泄露及时检修。

10.锅炉换热器一年清洗一次

11.检查锅炉负压值。

12.电控箱各电器元件及plc控制器相关数据是否准确，控制逻辑是否正确。

13.清理锅炉设备整体卫生。

14.检查并校验所有传感器是否正常。

15.开机运行期间每个月一次巡检，巡检结果以书面报给甲方。

16.故障报修2小时内赶往现场，一般故障4小时内完成处理恢复设备运行，重大故障提出解决方案并尽可能的快速恢复设备运行；

17.涉及零部件更换应已书面报价给予甲方，待甲方同意后一天内给予更换。

四、投标文件的递交

1.投标文件应包含：报价表；本公告所列全部文件；

2.投标文件装订要求：A4大小纸张，成本装订并密封，一式一份。

3.投标截止时间：2021年12月28日17:30，投标文件密封送至我院院务部张老师收。

4.投标文件递交地址：成都市金牛区妇幼保健院（8楼院务部）。

地址：成都市长月路12号

联系人：张老师

电话：028-68938000

**附件1**

**项目报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 锅炉维保服务 | 报价（元） |
| 1 |  |  |

单位名称：

代表签字：                联系方式：

日期：

**附件2**

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“\*\*\*\*\*\*\*\*”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。